Lipnik, dn. 30.12.2020 r.

WYJAŚNIENIE nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. **”Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią prostą 4 torową przy Szkole Podstawowej we Włostowie” Znak: ZP.271.11.2020**

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający – Gmina Lipnik 27-540 Lipnik 20, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia, iż:

Pytanie nr 1

Proszę o podanie środków przeznaczonych na tą inwestycje.

Odp.

Zamawiający ma zabezpieczone środki w wysokości 810 000,00 zł.

Pytanie nr 2

Proszę o określenie technologii układania nawierzchni poliuretanowej, ponieważ w dokumentacji do przetargu są rozbieżności. Czy ma to być nawierzchnia przepuszczalna dla wody typu natrysk o układzie warstw SBR gr 10-11 mm+ EPDM natrysk 2-3 mm na ET gr 35 mm czy nawierzchnia przepuszczalna dla wody typu EPDM o układzie warstw: SBR gr ok. 7-8 mm+ EPDM gr 7-8 mm?

Odp.

Zamawiający przewiduje nawierzchnię pu typu natryskowego o grubości 13 mm:

- dolna mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu o gr. ok. 11 mm układana specjalistyczną układarką do mas pu.

- górna mieszanina systemu pu i granulatu EPDM o gr. ok. 2 mm układana specjalistyczną natryskarką do mas pu.

Warstwa stabilizująca typu ET ma mieć grubość ok. 30-35 mm.

Pytanie 3

Czy wykonawca w ramach udzielonej gwarancji na nawierzchnie, ma również ująć w wycenie usługi pielęgnacji i konserwacji sztucznej nawierzchni przez cały okres gwarancji?

Odp.

Nie należy przyjmować do wyceny w/w usług.

Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienie, na jakim etapie będą wymagane dokumenty na nawierzchnię? Przed podpisaniem umowy czy przed wbudowaniem?

Odp.

Przed wbudowaniem do akceptacji inspektora nadzoru oraz Zamawiającego.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie kolorystyki: ceglasto – czerwony i zielony.

Odp.

Kolor nawierzchni: ceglasto – czerwony.

Pytanie 6

Proszę o dopuszczenie do zastosowania do koszykówki tablic epoksydowych o wym. 120 x 90 cm czy 180 x 105 cm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza tablice epoksydowe o wymiarach 180 cm x 105 cm spełniające obowiązujące normy.

Pytanie 7

Wysięg do koszykówki 120 cm czy 160 cm?

Odp.

Wysięgnik 160 cm.

Pytanie 8

Proszę o podanie opisu dla elektronicznej tablicy wyników sportowych: specyfikacji, wymiarów, czy ma być konstrukcja czy bez?

Odp.

Tablica wyników o wymiarach zewnętrznych ok. 150 cm x 100 cm na boiska zewnętrzne z konstrukcją wsporczą, sterowana pilotem.